{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,1,6,1],[7,0,7,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位：莆田市园林景观有限公司                               报价时间: 2022年8月28日"]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","品牌、型号及参数","单位","数量","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"蓝色彩钢板停车棚","1、停车棚尺寸：长20m×宽3m×高2.5m，立柱尺寸：10㎝×10㎝×厚2㎜，立柱间距4米，需预埋50㎝；\n2、圈梁方管尺寸：5㎝×10㎝×厚2㎜；\n3、横梁方管尺寸：4㎝×6㎝×厚2㎜，横梁间距2米；\n4、顶盖蓝色彩钢板厚度0.426㎜，预埋水泥墩尺寸：40㎝×40㎝×50㎝，需现场设计左右排水。","平方米",60]
[2,null,"白色夹芯板厕所顶盖","1、厕所顶盖长9米×宽4米；\n2、圈梁方管尺寸：5㎝×10㎝×厚2㎜；\n3、横梁方管尺寸：5㎝×10㎝×厚2㎜，横梁间距80㎝；\n顶盖白色夹芯板：钢板厚度0.426㎜，泡沫厚度5㎝。现场墙面高低不平，需修复平整后封顶，需现场设计后方排水。","平方米",30]
["合计：         元（含税）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}