{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[4,0,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["花海集装箱屋场地硬化施工项目报价单"]
["序号","项目","材质/工艺","数量","单位","单价（元）","金额（元）"]
[]
[1,"场地整理及硬化","施工、机械、12＃钢筋每根相向距离30公分、C15、C25、水泥浇筑） 下层使用c15稳定层10公分， 表层C25埕面水泥厚度20公分，硬化后场地成L形装状，必须高于绿道35公分。（按实结算）",200,"平方"]
["合计"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}