{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[6,0,6,7],[7,0,7,7]]}
["市场询价报价表"]
["单位： 莆田市园林物业有限公司                    "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","项目名称","项目内容","单位","暂估量","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价","总价      "]
[1,null,"绶溪公园步道改造提升工程","①先将原有绿道面层破除约5CM后进行基层处理，处理完后进行约5CM厚的0-3石子的红色透水混凝土施工按照一定的比例（需提供透水混凝土配合比报告）进行搅拌，摊铺，摊铺完后用磨光机磨光（原材料：颜料采用氧化铁红色粉，石子采用03玄武岩，水泥采用425R，增强剂等）②每4米须割一条伸缩缝，伸缩缝需用固化胶填缝，施工完毕养护7天；③凝固后进行面罩漆施工，面漆采用双组份聚氨酯透水面漆，要用无气喷涂机喷涂，喷漆时交接处要用透明膜遮挡后实施。","㎡",8000]
["合计：         元（含包工包料、税）"]
["备注：公开询价报价表（须加盖公章），无加盖公章或材料不齐全，视为无效报价。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}