{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,1,10,1],[11,1,16,1],[17,0,17,7],[18,0,18,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位： 莆田市绶溪建设开发有限公司                   询价时间：2024年12月6日"]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","数量","单位","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"网络红外枪式摄像机                                    ","DS-IPC-B12XY-LBCDEF、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main Profile码率控制：定码率，变码率ROI：不支持事件报警触发：移动侦测（支持人形检测），异常音频音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC音频压缩码率：64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频采样率：8 kHz/16 kHz音频环境噪声过滤：支持网络网络协议：CP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP同时预览路数：最多6路接口API）：\n开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户客户端：iVMS-4200浏览器：使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+，Edge 89+图像smartIR：支持图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪接口网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口音频：1个内置麦克风摄像机传感器类型：1/2.7\" Progressive Scan CMOS最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR最大图像尺寸：1920 × 1080快门：1/3 s~1/100,000 s宽动态：数字宽动态日夜切换模式：ICR红外滤片式镜头焦距&视场角：4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9° 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1° 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6° 12 mm，水平视场角：24.6°，垂直视场角：13.9°，对角视场角：28.1°镜头接口尺寸：M12最大光圈数：F2.0补光补光灯类型：红外灯补光距离：最远可达50 m防补光过曝：支持红外波长围：850 nm认证防护：IP66一般规范联动方式：上传中心产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm包装尺寸：216 × 121 × 118 mm设备重量：360 g带包装重量：543 g启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）通用功能：心跳，密码保护，水印术恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复电流及功耗：非PoE型号： DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE型号： DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W电源接口类型：Ø5.5 mm圆口供电方式：非PoE型号： DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE型号： DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3",47,"台"]
[2,null,"网络红外球形摄像机","DS-2DC64XYZIW-ABCNWS、传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR快门：1 s~1/30,000 s慢快门：支持聚焦模式：半自动;手动;自动日夜转换模式：自动ICR彩转黑日夜转式：\n白天,夜晚,自动,定时切换背光补偿：支持宽动态：支持真宽动态强光抑制：支持3D降噪：支持透雾：支持区域曝光：支持区域聚焦：支持图像设置：饱和度;亮度;对比度;锐度图像参数切换：支持白平衡：手动白平衡;室内;室外;日光灯;钠灯;自动跟踪白平衡;自动白平衡;锁定白平衡数字变倍：16倍\n光学变倍：23倍隐私遮蔽：最多24块;支持多种颜色设置信噪比：＞52dB镜头焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍光学变倍速度：大约3.3s视场角：55°~2.7°（广角~望远）最大光圈数：F1.6云台水平范围：360°垂直范围：-15°-90°(自动翻转)水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s比例变倍：支持预置点个数：300个巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点花样扫描：4条断电记忆：支持守望功能：预置点;巡航扫描;花样扫描;自动扫描;垂直扫描;随机扫描;帧扫描;全景扫描3D 定位：支持方位角信息显示：支持预置点视频冻结：支持定时任务：预置点;自动扫描;随机扫描;帧扫描;巡航扫描;花样扫描;全景扫描;垂直扫描;球机重启;球机校验视频最大图像尺寸：2560×1440码流类型：主码流;子码流;第三码流主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920×1080，1280×960，1280×720） 60 Hz：30 fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）\n子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（704×576，640×480，352×288）60 Hz：30 fps（704×480，640×480，352×240）\n第三码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920×1080，1280×960，1280×720，704×576，640×480，352×288） 60 Hz：30 fps（1920×1080，1280×960，1280×720，704×480，640×480，352 ×240）\n视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG视频压缩码率：32 kbps~16384 kbpsH.264：Baseline Profile;Main Profile;High Profile\nH.265：Main ProfileSmart 264：支持Smart 265：支持SVC：支持ROI：固定区域ROI智能普通事件：移动侦测;遮挡报警;异常\nSmart事件：区域入侵侦测;越界侦测;进入区域侦测;离开区域侦测;徘徊侦测;人员聚集侦测;快速移动侦测;停车侦测;物品遗留侦测;物品拿取侦测;人脸侦测Smart录像：断网续传;智能后检索报警联动：SD卡录像;邮件;上传中心;上传FTP;NAS录像网络网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS)支持协议：IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;TCPIP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour;SMTP;RTCP;RTP;WebSocket;WebSockets\n接口协议：ISAPI;海康SDK;第三方管理平台接入;GB/T28181协议;软件集成的开放式API;ISUP;开放型网络视频接口\n最大取流路数：20路用户管理：32个安全管理：授权的用户名和密码;以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制;IP地址过滤客户端：\n支持iVMS-4200客户端浏览器：IE10-11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+接口网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据SD卡扩展：\n内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB）补光补光灯类型：红外补光补光灯距离：",13,"台"]
[3,null,"室外音柱60W(室外网络型)","AK-029、产品参数\n1.额定功率(100V):60W\n2.额定功率(70V):30W\n3.阻抗:黑: COM  白: 160Ω\n4.尺寸:240×190×570mm\n5.重量:6.3kg",38,"只"]
[4,null,"UPS主机10KVA","YZ-U1110K、1、额定容量≥10KVA；2、制式：高频在线式，单进单出；3、电池电压：≥192VDC；4、市电范围：165V-280V；5、输入频率范围：45Hz~55Hz；6、输入功率因数：≥0.9；7、输出电压：220VAC±1%；8、输出谐波失真：≤3%（阻性负载），≤5%（非阻性负载）；\n9、输出功率因数：≥0.8；",2,"台"]
[5,null,"汇聚交换机24光口","RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS、二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。",1,"台"]
[6,null,"8口POE千兆交换机","RG-ES110GDS-P、8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率120W，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps，非网管型交换机，桌面式，可上机架",37,"台"]
[7,null,"650W功率放大器","AK-27650B、\n产品参数\n1.输出方式：100V定压输出\n2.短路输入：干接点输入\n3.EMC输入灵敏度：775mV  (非平衡）\n4.AUX输入灵敏度：350mV  (非平衡）\n5.MIC输入灵敏度：5mV   (非平衡）\n6.AUX输出幅度：1000mV  2路莲花座输出接口\n7.AUX输出阻抗：470Ω\n8.高音提升、衰减：±10dB\n9.低音提升、衰减：±10dB\n10.额定功率：650W\n11.整机功耗：950W\n12.待机功耗：＜10W\n13.频率响应：80Hz～16KHz   +1/-3dB\n14.谐波失真：≤1%\n15.信噪比：＞65dB\n16.工作环境：温度：5℃～40℃；湿度：20%～80%相对湿度，无结露\n17.输入电源：~220V 50Hz\n18.尺寸：484 x 346 x 88mm\n19.净重（kg)：6.9",5,"台"]
[8,null,"人行道闸2进2出","JS-BZ001-D、\n1、兼容IC/ID、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备                                        \n2、闸杆运行平稳，低噪音，解锁迅速可靠                                           \n3、具有断电应急功能，断电时自动落杆，符合消防安全要求                                             \n4、控制板自带记忆功能                                                                                      \n5、控制板自带计数功能（可选）                                                                      \n6、有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳选择                         \n 1、304不锈钢机箱                                                     \n 2、通行宽度≤550                               \n 3、1200*300*980                                                          \n 4、闸机驱动板                                        \n 5、漏电开关装置                                   \n 6、断电自动打开装置                                   \n◇开闸时间：0.2s                           \n◇通行速度：35人/分                                 \n◇电压 ：220V,50HZ                   \n◇驱动电压：24v                                            \n◇功率：32W \n◇驱动信号：12v干接点",2,"套"]
[9,null,"汇聚交换机48光口","RG-NBS6002、RG-PA150I-FS、M6000-24SFP2XS、三层交换机，交换容量598Gbps，包转发率252Mpps，支持VCS（交换机虚拟化），支持生成树STP，支持风暴抑制，配置150W交流双电源，配置48个千兆光口+4个万兆光口。",1,"台"]
[10,null,"车辆道闸同进同出","*300万高清像素；*自动对焦，让现场的安装调试更方便快捷；*支持视频流和触发识别，根据每个安装现场环境自由切换； *固定用户/临时用户均可脱机收费；*全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、单双层牌及粤港澳车牌） *极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于99.8%；*支持大角度识别≤60°的通道环境； *优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯； *智能补光，自动开启关闭无需人为设置； *采用国际顶尖半导体TI最高性能多核平台，性能可靠、稳定；集控制、语音、显示、开闸、计费于一体，入口显示欢迎光临、剩余车位、车牌号码，开闸命令。标准6米内直杆；每台道闸配2个遥控器；速度6S、220V AC；用于过车后，控制道闸自动关闭；防砸作用耐高/低温软导线,50米/卷、加密授权、手机扫码缴费、每笔千分之六手续费平台收取",1,"套"]
[11,null,"UPS配电箱",null,2,"台"]
[12,null,"求助终端(室外网络型)含杆","AK-2703、\n产品参数\n1.音频格式：MP3\n2.咪头灵敏度：10mV\n3.频率响应：317Hz~3.4KHz \n4.整机功耗：10W\n5.谐波失真：THD≤1%\n6.信噪比：≥65dB\n7.工作环境温度：-20℃～60℃\n8.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露\n9.输入电源：DC24V\n10.尺寸：132 x 81 x 39mm\n11.重量：0.5Kg\n12.安装方式：明装/暗装",11,"套"]
["合计：         元（含税）"]
["备注：报价应包含税金（增值税专用发票）、运费等一切费用"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}