{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["01"],"not_rendered":{"external_links":5,"defined_names":32},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"01","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,2],[3,1,11,1],[12,1,16,1],[17,1,19,1],[20,1,26,1],[27,1,34,1],[35,1,39,1],[41,4,41,5],[42,1,42,2],[42,4,42,5],[43,0,43,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["集装箱房屋报价单"]
["报价单位（公章）："]
["序号","项目/货物名称","主要技术、参数指标要求","单位","数量","单价","总价","备注"]
[1,"建筑箱体","侧板：造型高耐候钢板（1.5波浪板）。","m²",{"v":65.685,"d":"65.69"}]
[2,null,"顶板：50#隔热防火板","m²",{"v":105.5,"d":"105.50"}]
[3,null,"屋面防水卷材","m²",{"v":105.5,"d":"105.50"}]
[4,null,"沥青玻纤瓦","m²",{"v":105.5,"d":"105.50"}]
[5,null,"室外过道收边（屋檐）","m",{"v":56,"d":"56.00"}]
[6,null,"75#隔热防火板隔墙，上下镀锌钢板剪折U形槽。","m²",{"v":11.399999999999999,"d":"11.40"}]
[7,null,"箱体地面板：集装箱专用板。","m²",{"v":66,"d":"66.00"}]
[8,null,"箱体框架:热镀锌钢管立柱120*120；底边梁：100*50；上边梁：100*50；龙骨:60*120/50*50；门窗边框：60*120;焊接，拼装、细工打磨、不含油漆","座",{"v":2,"d":"2.00"}]
[9,null,"辅材：焊条、割片、乙炔、氧气","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[10,"铝合金玻璃、门窗","子母门：钢制防盗门2900*1200mm。","樘",{"v":2,"d":"2.00"}]
[11,null,"平开门：2900*800mm","樘",{"v":2,"d":"2.00"}]
[12,null,"铝合金窗：平开窗720*1750mm","樘",{"v":8,"d":"8.00"}]
[13,null,"固定落地玻璃窗：12厘钢化玻璃。","m²",67.86]
[14,null,"辅材：自攻螺丝、耐候胶、纸胶/纸胶膜等","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[15,"外立面装饰","造型板：镀锌板剪折。（茶室名牌处）","m²",{"v":14.630000000000003,"d":"14.63"}]
[16,null,"造型格栅：100*100mm，镀锌钢板剪折。","m²",{"v":44.464999999999996,"d":"44.47"}]
[17,null,"铁艺栏杆。高1米","m",{"v":27.4,"d":"27.40"}]
[18,"室内装饰","600*600灰色瓷砖铺贴，含主辅材及人工。","m²",{"v":66,"d":"66.00"}]
[19,null,"石膏板吊顶：木龙+木工板+石膏板。","m²",{"v":58.4,"d":"58.40"}]
[20,null,"磁吸轨道槽：木龙+木工板+石膏板。","m",{"v":33.2,"d":"33.20"}]
[21,null,"窗帘盒及灯带槽：木龙+木工板+石膏板。","m",{"v":42.400000000000006,"d":"42.40"}]
[22,null,"铝扣板吊顶：300*300铝扣板吊顶，0.8厚铝扣板，含龙骨及辅材","m²",{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[23,null,"内墙装饰：400宽竹木纤维板饰面，阳角收边。","m²",{"v":67.715,"d":"67.72"}]
[24,null,"半遮光卷帘：38直径烤漆白色上杆+铝合金烤漆椭圆下杆+万向拉珠制头。含安装及人工","m²",13.92]
[25,"水电","水电：排线管、电线、给水管、排水管、开关、插座灯具点位布置。","m²",{"v":105.5,"d":"105.50"}]
[26,null,"磁吸轨道：嵌入式轨道条+扁紫铜导电条+200W隐形变压器+轨道中间连接器","m",{"v":33.2,"d":"33.20"}]
[27,null,"轨道线条灯：18W铝材泛光灯。","盏",{"v":24,"d":"24.00"}]
[28,null,"轨道射灯：10W铝材射灯。","盏",{"v":8,"d":"8.00"}]
[29,null,"筒灯：暗装筒灯。","盏",{"v":16,"d":"16.00"}]
[30,null,"壁灯：现代简约壁灯。","盏",{"v":4,"d":"4.00"}]
[31,null,"灯带：led灯带。","m",{"v":13.3,"d":"13.30"}]
[32,null,"扣板灯：300*300。","盏",{"v":2,"d":"2.00"}]
[33,"油漆","箱体框架油漆：喷涂环氧锌底漆两道（干漆膜厚度≥70um）、环氧中间漆两道（干漆膜厚度≥80um）、喷涂氟碳面漆一道（干漆膜厚度≥70um）","座",{"v":2,"d":"2.00"}]
[34,null,"喷涂环氧锌底漆两道（干漆膜厚度≥70um）（顶棚、收边屋檐、外立面装饰造型处）","m²",{"v":156.19000000000003,"d":"156.19"}]
[35,null,"环氧中间漆两道（干漆膜厚度≥80um）（顶棚、收边屋檐、外立面装饰造型处）","m²",{"v":156.19000000000003,"d":"156.19"}]
[36,null,"喷涂氟碳面漆一道（干漆膜厚度≥70um）（顶棚、收边屋檐、外立面装饰造型处）","项",{"v":156.19000000000003,"d":"156.19"}]
[37,null,"石膏板吊顶油漆：满刮腻子二道+乳胶漆二道。含窗帘盒、轨道等油漆。","m²",{"v":60,"d":"60.00"}]
[38,"运输、现场吊装安装及安全管理","箱体及里面造型，从工厂运输至项目现场，吊装安装、拼装组合。","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[39,"税金",null,"元"]
[40,"总造价（不含基础硬化）",null,"元"]
["备注：1、两个箱体拼接而成，尺寸各长8米，宽4米，其中一个箱体设置一间操作间（宽4米、长2.3米）。\n2、集装箱放置在花海中，整体风格为现代田园风，须与周边环境相融合。\n3、内部基本装修，无须茶桌等软装。\n4、公园较潮湿，所用材料须可防白蚁虫蛀。\n5、本项目报价含税、运费、安装费。报价时请附上加盖公章的营业执照及法人有效身份证复印件。"]