{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[8,0,8,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位： 莆田市园林物业有限公司                    "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价","总价"]
[1,null,"庭院灯","1.灯总高：3.5米，2.功率：30W，3.色温：6000K，4.灯杆尺寸：114mm转接76杆，灯头400mm*H550mm高，5.厚度：3.0MM ，6.材质：Q235镀锌钢材，7.灯体颜色：沙黑+金色分色，8.含地笼：地笼尺寸：160mm*160mm*4mm-M14*400mm，9.法兰：230mm*230mm*8mm（包安装，拆除，结算安装现场实际数量，见附件）","套"]
[null,null,"支臂+灯具","功率：30W ；色温：6000K；灯杆：灯头W400mm+H550mm高+支臂造型,材质：Q235镀锌板材拼接；灯体颜色：沙灰（包安装，拆除，结算安装现场实际数量，见附件）","盏"]
[null,null,"灯罩","功率：30W ；色温：6000K；灯杆：灯头W400mm+H550mm高，材质：Q235镀锌板材拼接；灯体颜色：沙灰（包安装，拆除，结算安装现场实际数量，见附件）","盏"]
["合计：         元（含税）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}