{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[8,0,8,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位： 莆田市园林物业有限公司                    "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"铁艺栏杆","总高1.1米，1.支柱：10*10厘米厚3毫米方管，高1.22米，柱间距2.4米左右，2.横杆：6*5厘米厚2毫米方管，上面间距为10厘米，3.竖杆:30方管，长度78cm，间距12cm，包膨胀螺丝安装，喷绿色反光防锈漆，见附件2，加急，按现场实际结算，旧的栏杆包拆除","米"]
[null,null,"护栏带铁门","立柱80×80×1.2mm，横30×30×1.2mm 立管30×30×1.2mm加尖尖，总长约10米，高1.8米中间开个小门宽1.2米，带叉锁，按实结算，见附件3","米"]
[null,null,"铁网护栏","高度2米,立柱：50*50mm；丝粗4.0mm；两孔大小60*60mm；颜色为绿色防锈漆，包安装，按实结算，具体规格详情见附件3","米"]
["合计：         元（含税）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}