{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,1,16,1],[17,0,17,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位： 莆田市园林物业有限公司                    "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","数量","单位","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"400万像素全彩简型网络摄像机","1.具有不小于1/1.8\"靶面尺寸2.内置GPU芯片。3.内置1个麦克风，支持。（保修期2年，包安装），2.该项目监控设备需并入绶溪公园一期、二期70路视频监控系统内，需确保园林集团调度中心可正常查阅视频，若有视频不能看，需免费维修或更换不低于现有配置的涉及的所有设备（不限于视频服务器、摄像头、交换机等）、线路（不限于光纤、网络、电源）等；",5,"个"]
[2,null,"监控专用支架","枪机支架（保修期2年，包安装）",5,"个"]
[3,null,"监控专用电源","变压器12V/2A（保修期2年，包安装）",5,"个"]
[4,null,"8口交换机","8口交换机（千兆）（保修期2年，包安装）",2,"个"]
[5,null,"光纤收发器","单模单纤SC/距离25KM外置AC-DC 220V 2A（保修期2年，包安装）",1,"对"]
[6,null,"户外配电及网络汇聚机箱","国标（保修期2年，包安装）",1,"个"]
[7,null,"小机箱","监控抱杆小机箱（保修期2年，包安装）",5,"个"]
[8,null,"专用监控杆","3米监控杆（保修期2年，包安装）",4,"根"]
[9,null,"12芯光缆","国标（保修期2年，包安装）",600,"米"]
[10,null,"2*4电源线","线径4平方（保修期2年，包安装）",600,"米"]
[11,null,"PVC电工套管","国标（保修期2年，包安装）",600,"米"]
[12,null,"6类网络线","国标（保修期2年，包安装）",100,"米"]
["合计：    元（含税）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}